Pos. 4 **90° Eck-Element mit drei Kantungen**

90° Eck-Element mit drei Kantungen, weitere Anforderungen wie in den Vorbemerkungen beschrieben. Einschließlich Befestigungszubehör frei Baustelle einschl. Montage.

**Geforderte Montageart:**

Sichtbare Befestigung mittels farblich an die Folienoberfläche angepassten Schrauben

Nicht sichtbare Befestigung mittels Verklebung

**Vom Bieter angebotenes Verkleidungssystem:**

**RENOLIT** BENDIT

*Alternativ :*

|  |  |
| --- | --- |
| Fabrikat: | Serie / Typ: |

**Vom Bieter angebotenes Befestigungssystem:**

**RENOLIT** BENDIT LT-XT Befestigungssystem

*Alternativ :*

|  |  |
| --- | --- |
| Fabrikat: | Serie / Typ: |

**Vom Bieter angebotene Unterkonstruktion:**

Aluminium-Winkelprofil 40 x 20 x 2 mm

**Farben / Dekore:**

Anthrazitgrau 7016  Anthrazitgrau 7016 Glatt  Anthrazitgrau 7016 Glatt 2

Basaltgrau 7012  Quarzgrau 7039  Schwarzbraun 8518

Golden Oak  Nussbaum V  Eiche Dunkel FL-F1

Sapeli  Anthrazitgrau 7016 Ulti-Matt  Schwarzgrau 7021

Dunkelgrün 6125  Fensterweiß

**Ausführung:**

|  | Stück | 90° Eck-Element mit drei Kantungen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\csf\Desktop\Ausschreibungstext_Grafik_Zeichenfläche 1-02.png |  | a =      mm  b =      mm  c =     mm  d =     mm  h =      mm |  |  |
|  |  |  |  |  |